%\documentclass[12pt]{article}
%\usepackage{graphicx}\usepackage{multicol}\input pamph98.sty
%\begin{document}
%------------------------------------------------------------------------------
\begin{center}
{\LARGE 赤外分光物理グループ}\\
{Infrared Physics Group }\\
{服部~武志（併）教授$^{*}$~~~~柴田~行男（併）助教授~~~~~~~~伊師~君弘~助手}\\
{http://www.rism.tohoku.ac.jp/irlab/}\\
\rule{15.8cm}{0.3mm}
%\rule{17.0cm}{0.3mm}
\end{center}

\vspace*{-0.4cm}

%\settowidth{\parindent}{あ}

\begin{multicols}{2}

{\small 
\noindent
{\bf 1.電子ビームによるコヒーレントな放射の研究}

電子線形加速器（ライナック）の電子ビームは小さな集群（マイクロバンチ）
をなしており、遠赤外・ミリ波域でコヒーレントな放射を発生させることができる。電子を源としたそのようなコヒーレントな放射は、電子が高エネルギーであることによる相対論的効果をあわせ持ち、これまでにない新しい光源である。我々はこの
コヒーレントな放射、すなわち放射光（シンクロトロン放射）、遷移放射、回
折放射、スミス・パーセル放射、チェレンコフ放射、フォトニック結晶からの
放射等についてその発生機構や基本的な性質を明らかにするための研究を進めている。
このようなコヒーレントな放射は遠赤外分光測定用光源としてみた場合、
通常の電子蓄積リ
ングの放射光や高圧水銀灯に比べ、輝度が極めて高く、ピコ秒の短パルスという特徴を併せ持つ画期的な光源である。この放射を光源に用いた遠赤外分光計測法の開発研究
も行っている。

電子線形加速器としては東北大学核理研や京大原子炉実験所の装置を使い、
研究室から持ち込む放射発生装置、遠赤外・ミリ波域での各種分光装置と組み合わせて研究を進めている。

\noindent
{\bf 2.バンチ計測法の研究}

ライナックからのコヒーレントな放射スペクトルは、バンチ電子分布と密接な
相関を有しており、スペクトルからバンチ形状（電子分布）を
求めることが出来る。それにより現行ビ－ム診断法に換わり得る、
高分解なバンチ計測が可能である。
このバンチ計測を具体化すべく、広帯域
ポリクロメーターや高速干渉分光計を用いて研究・開発を進めている。

\noindent
{\bf 3.マイクロバンチＦＥＬの研究}

電子線形加速器の電子ビームを用い、コヒーレントな放射光を共振器中で発生させ、
後続する電子バンチと重ね合せて誘導放出させると、従来の自由電子レーザーとは異なり、
広帯域な出力スペクトル幅を持った自由電子レーザー（マイクロバンチFEL）ができる。
その新しい型の自由電子レーザーについて、種々の共振器パラメーターを制御し、
その最適発振条件や基本的動作特性について研究している。

\noindent
{\bf 4.乱れた系の低エネルギー物性の研究}

イオン導電体やガラスのように組成的、構造的に乱れた系は結晶とは異なる性質を、
特に低エネルギー（$\sim$5 meV）で示す。イオン導電体におけるイオン移動の駆動
力としての低振動数モードを観測してイオンの伝導機構を明らかにし、またガラスに普遍的に見られる低エネルギーの特異な性質の起源を解明するため、広帯域遠赤外干渉分光装置を用いて研究を行っている。
}

\vspace{-1mm}
\begin{center}
\includegraphics*[width=68mm]{p31xfig1.eps}\\
{\small　種々のコヒーレントな放射}
\vspace{2mm}

\includegraphics*[width=44mm]{p31xfig2.eps}\\
{\small 広帯域ポリクロメーター }
\end{center}

\end{multicols}



%------------------------------------------------------------------------------
%\end{document}



