%\documentclass[12pt]{jarticle}
%\usepackage{graphicx}\usepackage{multicol}\input pamph98.sty
%\begin{document}
%---------------------------------------------------------------------------
\begin{center}
{\LARGE 結晶構造物性グループ}\\
{Structural Physics and Crystal Physics Group}\\
{野田 幸男~教授~~~~渡邉 真史~助手~~~~木村 宏之~助手}\\
{http://www.rism.tohoku.ac.jp/eps/index-j.html}\\
\rule{15.8cm}{0.3mm}
\end{center}

\vspace*{-0.4cm}

\settowidth{\parindent}{あ}

\begin{multicols}{2}
{\renewcommand{\baselinestretch}{0.95}
\small 

結晶は原子が規則的に並んだものですが、相転移（例えば黒鉛がダイヤモンドになる等）がおこると原子や電子の分布は何らかの事情で変化します。それがたとえ僅か0.1 $\rm \AA$ 以下の変化であっても結晶の性質（誘電性、伝導性、磁性など）が大きく変わることがしばしばおこります。このような原子や電子の変位をX線や中性子線などを用いた回折実験で「観る」ことにより、結晶の世界の法則を明らかにしていきます。実験は高温から極低温、あるいは高圧下など様々な条件で行います。こういうといかにも日常とは全く無縁なことと思えるかもしれませんが、皆さんが日頃使うガス着火装置の中の圧電素子、ロボットを動かしているアクチュエータ、テレビ・パソコンなどの中のコンデンサ、半導体など様々な工業材料の物性を理解することや、超伝導などの未来の物質の探索、さらには地震機構の解明などともつながっています。結晶中の原子や電子の分布を知ることは全ての領域の基礎です。なぜなら、どの結晶でもその中には膨大な数の原子や電子が互いに影響を及ぼし合っていて、それらの相互作用が物質全体の性質を決めているからです。
実験では色々な装置を利用します。実験室には世界的にも極めてユニークなX線回折装置がそろっていますし、
これからもどんどん新しい装置を開発していきます。現在、4KでX線写真がとれて構造解析が出来る装置を作っています。
また、放射光施設 SPring-8 の４軸X線回折装置や日本原子力研究所・東海３号炉の４軸中性子線回折装置も
私たちが中心になって立ち上げ、今では順調に稼動していて他では出来ないユニークな実験が可能となっています。
\vspace*{1mm}\\
・研究室の主要研究テーマ\\
(1)  放射光施設(SPring-8)、 中性子線施設(JRR3M)、実験室での実験手法・新しい装置の開発。\\
(2)  極端条件(高圧、高磁場、低温)下での精密構造解析手法の開発。\\
(3)  水素結合型誘電体や酸化物誘電体の相転移機構の解明。\\
(4)  磁性原子を含む酸化物の磁気構造の解明。\\
(5)  電気伝導物質（酸化物超伝導体や有機導体など）の相転移機構の解明。\\
}

\end{multicols}

\centerline{\includegraphics*[width=80mm]{p33fig.eps}}
 MeHPLNという物質の構造。左は中性子線回折実験から得られた原子核密度分布、
右はX線回折実験から得られた結合電子や水素結合中の水素の電子分布。水素結合中に大きな電子分極があるのが直接見えている。
%---------------------------------------------------------------------------
%\end{document}
