%\documentclass[12pt]{article}
%\usepackage{graphicx}\usepackage{multicol}\input pamph98.sty
%\begin{document}
%---------------------------------------------------------------------------
\begin{center}
{\LARGE 極低温科学センター・低温物質科学グル－プ}\\
{Low Temperature Material Science Group - Center for Low Temperature Science}\\
{野島 勉~助教授~~~~中村 慎太郎~助手}\\
{http://ltsd.imr.tohoku.ac.jp/}\\
\rule{15.8cm}{0.3mm}
\end{center}

\vspace*{-0.4cm}

\settowidth{\parindent}{あ}

\begin{multicols}{2}
{\small
本研究グループは、
低温においてその特性が顕著に現れる、超伝導体
（酸化物高温超伝導体や金属超伝導体）や強相関磁性体（マンガン
酸化物や希土類化合物）といった物質を対象とした物性研究を行っている。
これらの示す特異な物理現象を解明することに加え、その性質を
応用しながら通常では存在し得ないような人工的変調をもった物質を
開発し、低温での新しい物理現象や基底状態を探索することを目標にしている。

この目標を達成するため、薄膜作成技術により新しく開発した
超伝導・磁性体試料や両者の接合試料、および種々の
単結晶試料を用い、それらの低温（数10mK - 300K）・磁場中（0 - 14T)での
性質を磁化、比熱、輸送特性といった実験手段により研究している。
また、極低温領域で働く新しい実験装置の開発も行っている。
以下のようなテーマが進行中である。
\\
\noindent
{\bf (1) 超伝導/強磁性接合系での超伝導特性}

強磁性体と超伝導体をトンネル接合した系では、超伝導体中の電子スピン密度が
アンバランスとなった非平衡超伝導状態が起こることが予想される。この特殊な
状態を酸化物磁性体と高温超伝導体の接合膜により実現し、その特性を調べる。

\noindent
{\bf (2) 高温超伝導体における磁束グラス状態}

強磁場中の超伝導体では、試料に小さな欠陥が多数
存在すると、量子磁束と欠陥の相互作用により、磁束グラス相という
超伝導状態が形成される。高温超伝導膜に欠陥を人工的に導入す
ることにより、様々なグラス状態を実現し、その性質を研究する。

\noindent
{\bf (3) 希土類化合物の低温物性の研究}

(Ce,La)B$_6$等にみられる多重極子秩序と近藤効果の共存状態に対し、La希釈といった
手法によってできる新しい磁気相の研究を、極低温下での比熱、超音波、電気伝導の
測定により行う。

\noindent
{\bf (4) 極低温磁化測定装置の開発}

$^3$He冷凍機とファラデー法を組み合わせた磁化測定装置の開発を行い、0.3Kまでの
温度域での超伝導体、磁性体の磁化測定を行う。

\noindent
{\bf (5) MgB$_2$超伝導膜の超伝導特性}

近年新しく発見されたMgB$_2$超伝導体の良質薄膜化を行い、
その特性を明らかにするとともに臨界磁場，臨界電流といった
特性の向上を目指す。

}

\noindent
\begin{minipage}[t]{7.5cm}
\begin{center}
\vspace{1.0cm}
\includegraphics*[width=6.9cm]{p36fig1.eps}
\end{center}
{\small 微細加工した(a)酸化物超伝導体/強磁性体トンネル接合、
(b)高温超伝導(YBa$_2$Cu$_3$O$_7$)薄膜}
\vspace{0.5cm}
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{7.5cm}
%\vspace{6.7cm}
\begin{center}
\includegraphics*[width=6.9cm]{p36fig2.eps}

{\small $^3$He冷凍機と磁化測定装置の開発}
\end{center}
\end{minipage}

\end{multicols}

%---------------------------------------------------------------------------
%\end{document}
