%\documentclass[12pt]{article}
%\usepackage[dvips]{graphicx}
%\usepackage{multicol}
%\input pamph98.sty
%\begin{document}
%\setcounter{page}{43}
%------------------------------------------------------------------------------

\begin{center}
{\LARGE 表面物理グループ}\\
{Surface Physics Group}\\
{須藤 彰三~教授~~~~坂本 一之~助手}\\
{http://surface.phys.tohoku.ac.jp/}\\
\rule{158mm}{0.3mm}
\end{center}

\vspace*{-0.4cm}

\settowidth{\parindent}{あ}

\begin{multicols}{2}
{\small
本研究グループは、半導体・金属表面の数原子層に起こる物理現象、
特に、表面の電子状態に興味を持ち研究を進めている。

固体表面では、固体中（バルク）とは異なった二次元的あるいは
一次元的原子配列をとり、表面の電子や原子は表面特有の振る舞いをする。
このことが表面の反応性、半導体素子の特性、結晶の成長など
多様な基礎的・応用的問題を提示する。
本研究グループでは、表面や界面の原子配列を制御・観察し、低次元構造に
特有な電子状態や素励起（フォノン・プラズモン）の研究を行っている。

実験手段としては、高分解能電子エネルギー損失分光法(HREELS)、
光電子分光法(PES)、表面の原子構造を観察できる走査トンネル顕微鏡(STM)が中心である。
HREELSは低速電子が表面に敏感であることを利用し、超高真空中(〜10$^{-9}$  Pa)で半導体や
金属表面に1〜300 eVの低速電子を入射させ、表面で反射する電子
のエネルギー損失を測定する。PESでは、真空紫外光により表面固有の電子状態（表面準位）を観測する
とともに、軟X線光により表面原子の内殻準位を測定する。
表面原子の周期的配列や構成原子を評価するために、
低速電子線回折（LEED）やオージェ電子分光法を用いている。
さらに、表面上に形成されたナノ構造が表面全体や
バルクの性質を決める場合もあることからHREELS、PESとSTMを組み合わせた
複合測定も行っている。

\vspace*{4mm}
具体的な研究テーマとしては、\\
\vspace*{1mm}

\noindent
１．表面に形成されたナノ構造の物性

結晶表面に吸着した原子や分子は、基板温度などの吸着条件や結晶の面方位に依存して
ひとりでに凝集し、原子・分子レベルの一次元ナノワイヤーや数十から数百個の
原子や分子による三次元ナノクラスターを形成する。このような系に現れる低次元固有の
電子状態や相転移などの物理的性質を研究している。\\
\vspace*{1mm}

\noindent
２．表面の原子・分子吸着、結晶成長の初期過程

時間分解測定を行うことにより得た単結晶表面上への原子・分子の吸着・反応過程の詳細な
情報は、表面上への原子・分子の選択的な配列を可能とするための
基礎的実験であるとともに、結晶成長の初期過程での原子の反応性と表面のポテンシャル
の相関についての知見をもたらす。\\
\vspace*{1mm}

\noindent
３．表面の素励起

表面プラズモン、表面フォノンのエネルギー
およびそれらの分散（波数依存性）は、表面のダイナミカルな電荷や結合状態に依存する。
これらの素励起の観測を通して、表面の電子状態・構造を研究している。
}
{\footnotesize

\begin{center}
\includegraphics[scale=1]{p23Ag.eps}\\
Si表面上に形成されたAgナノワイヤーの相転移\\

\includegraphics[scale=0.7]{p23p1.eps}\\
自己組織化した鉄シリサイド・ナノクラスター
\end{center}
}



\end{multicols}


%-----------------------------------------------------------------------------
%\end{document}

